	附件：

	初步设计概算核定表

	项目名称：2026年城市品质提升工程（吴都大道环境提档升级、东洋澜湖湿地公园地块疤痕治理、火车站广场配套盲道）初步设计

	序号
	工程费用名称
	核定概算
（万元）

	A
	工程费用
	620.60 

	一
	吴都大道环境提档升级
	386.37 

	（一）
	地块1
	162.85 

	1
	绿化工程
	89.16 

	1.1
	乔木+灌木
	19.07 

	1.2
	色带+草皮
	70.10 

	2
	市政工程
	73.69 

	2.1
	1.2m*1.2m芝麻浅灰花岗岩树池
	2.74 

	2.2
	5.5*2.5m井字形植草砖生态停车位
	6.80 

	2.3
	预制C30混凝土透水砖人行道
	30.88 

	2.4
	芝麻浅灰花岗岩路沿石+缘石
	21.00 

	2.5
	拆除人行道（混凝土弃块外运，运距暂按3KM)
	0.51 

	2.6
	种植土回填（外购土方）
	11.76 

	（二）
	地块2
	223.52 

	1
	绿化工程
	77.42 

	1.1
	乔木+灌木
	13.65 

	1.2
	色带+草皮
	63.77 

	2
	市政工程
	146.10 

	2.1
	1.2m*1.2m芝麻浅灰花岗岩树池
	2.11 

	2.2
	户外坐凳
	1.59 

	2.3
	预制C30混凝土透水砖人行道
	39.19 

	2.4
	彩色透水混凝土
	15.11 

	2.5
	芝麻浅灰花岗岩路沿石+缘石+平收边
	18.47 

	2.6
	碎石路基挖、运（运距暂按3KM）
	22.74 

	2.7
	外运土方回填（土方挖、运、填）
	17.42 

	2.8
	种植土回填（外购土方）
	29.47 

	二
	东洋澜湖湿地公园地块疤痕治理
	154.66 

	1
	土石方工程（土方挖、运、填）
	5.28 

	2
	园建工程
	69.66 

	2.1
	沥青混凝土路面
	20.42 

	2.2
	600X100X100混凝土站石
	8.44 

	2.3
	水泥混凝土路面
	22.91 

	2.4
	砖砌排水沟
	12.29 

	2.5
	树池坐凳
	1.12 

	2.6
	满（散)铺砂卵石护岸(自然护岸）+马蹄石收边
	4.48 

	3
	绿化工程
	38.73 

	3.1
	乔木
	20.32 

	3.2
	地被植物
	18.41 

	4
	给排水工程
	14.60 

	4.1
	绿化给水管（PE管 DN40、50含相关阀门、井）
	2.96 

	4.2
	雨水管（增强缠绕HDPE DN200含雨水口）
	0.36 

	4.3
	砖砌排水沟
	11.28 

	5
	电气工程（照明灯含相关配电箱、线缆、线管）
	26.40 

	三
	火车站广场配套盲道
	79.57 

	1
	盲道指示牌部分
	18.54 

	2
	语音播报系统部分+太阳能光伏板及供电配套系统
	56.74 

	3
	其他附属部分
	4.28 

	B
	工程建设其他费用
	58.29 

	1
	工程建设监理费
	13.82 

	2
	勘察设计费
	15.71 

	2.1
	工程设计费
	10.44 

	2.1.1
	基本设计费
	10.44 

	2.2
	工程勘察费
	4.10 

	2.3
	规划及相关费用
	1.17 

	2.3.1
	修建规划设计费(基本设计费16%)
	1.17 

	3
	建设工程评价费
	0.97 

	4
	工程保险费(工程费用0.6%)
	3.72 

	5
	招标代理服务费
	2.23 

	5.1
	工程招标
	2.23 

	6
	施工图审查费
	1.01 

	6.1
	工程勘察文件审查费
	0.30 

	6.2
	施工图设计审查费
	0.71 

	7
	造价咨询服务费
	10.76 

	7.1
	控制价编制费
	4.01 

	7.2
	竣工结算审核
	1.79 

	7.3
	施工阶段全过程造价控制
	4.96 

	8
	劳动安全卫生评审费
	1.86 

	9
	其他与工程建设相关费用
	1.13 

	9.1
	水土保持补偿费
	1.13 

	10
	竣工环境监测费
	1.81 

	11
	第三方检测费
	0.62 

	12
	场地准备及临时设施费
	4.66 

	C
	第三部分 工程预备费
	33.94 

	D
	概算总额（A+B+C）
	712.83 



[bookmark: _GoBack]
